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I. Introduction au TP : 

La qualité sonore des locaux d’enseignement est primordiale. Elle contribue aux bonnes conditions de travail des enseignants et des étudiants. Une grande partie du message pédagogique est transmise oralement. Pour garantir une bonne qualité sonore au sein d’un local d’enseignement, il faut impérativement garantir une bonne absorption acoustique au sein d’une salle d’enseignement et assurer une bonne isolation acoustique entre les locaux d’enseignement. 

1- Absorption acoustique :

Le «confort acoustique» est lié à la sonorité du local considéré qui est caractérisé par le «temps de réverbération». Le temps de réverbération (Tr ) d’un local est le temps, exprimé en secondes, nécessaire pour que le niveau de bruit diminue de 60 dB après arrêt de la source. Une réduction du temps de réverbération d’un local entraîne le plus souvent une réduction du niveau sonore ambiant régnant dans ce local. 
2- Isolement Acoustique :

 Un bon isolement acoustique des locaux entre eux et des locaux par rapport à l’extérieur, que ce soit au niveau des murs ou des planchers, est également nécessaire pour que l’ensemble des activités menées au sein des lieux d’enseignement puisse se dérouler sans qu’elles ne se perturbent mutuellement ou soient perturbées par des bruits extérieurs.
II. Objectif du TP :

 A travers ce TP, nous cherchons à : 
1- Étudier la conformité de deux salles B8 et B9 à la réglementation acoustique des locaux d’enseignement ( temps de réverbération et isolement aux bruits extérieurs et intérieurs). Le calcul de l’isolement ne prend en compte que la transmission directe à travers la paroi de séparation entre le local d’émission et celui de réception. 

2- En cas de non-conformité, identifier les faiblesses, formuler des constations et proposer des solutions architecturales validées par des calculs numériques.

III. Tâches à effectuer : 

1- Mesure des niveaux sonores : 

A l’aide d’un sonomètre, relever des mesures sonores in-situ (en dBA) dans deux locaux d’enseignement ( la salle B8 et la salle B9) situés au hall du département Génie Civil à l’ENIG ainsi que les ambiances sonores à l’intérieur et à l’extérieur du hall. Noter tous les résultats dans un fichier Excel. 
2- Relevé des dimensions des locaux : 

Noter, dans le même fichier Excel, les dimensions (longueur, largeur , épaisseur..) des locaux B8 et B9 et des éléments constituants les parois de séparation avec l’intérieur /l’extérieur.
3- Identification des matériaux et éléments constructifs : 

Pour chaque local étudié, identifier les matériaux et les éléments constructifs ( béton, vitrage, plâtre, carrelage, bois…). Construire dans le fichier Excel, pour une fréquence de référence de 1000 Hz, une base de données des caractéristiques acoustiques des différents constituants ( coefficient d’absorption, aire d’absorption, coefficient de transmission, indice d’affaiblissement). 
4- Exploitation des données : 
Voir Fichier EXCEL.
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