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I. OBJECTIF :
Le but du TP6 est de faire l’analyse granulométrique par traçage de la courbe granulométrique pour gravier et sable et  déterminer les différents paramètres de chaque échantillon.
II. MATERIEL ET METHODE :
1) MATERIEL :
·  Balance à 0,1g prés 
· Tamis
· Tamiseuse
· Etuve 
· Les tas de granulats
· Sable
· Gravier 
2) METHODE :
D’abord on commence par prendre un échantillon du sable (200 g) et gravier (1000 g) par prélèvement à l’aide d’oération de quartage 
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Puis on mesure la poids de chaque tamis 
· Pour sable tamis de :0,08-0,16-0,315-0,63-1,25-2,5-5mm
· Pour gravier tamis de :2,5-5-6,3-8-10-12,5-16-20-25-31,5mm
Ensuite, on verse les échantillons dans les séries tamis, puis on les met  dans la tamiseuse électrique pendant 5min 
Enfin, on repese les tamis et on termine par la remplissage des tableaux.
III. RESULTAT ET INTERPRETATION :
Voir les tableaux et les courbes  
IV. CONCLUSION:
    Avec cette manipulation on peut déterminer les différentes propriétés mais avec erreurs de traçages de courbe granulométrique ou de mesure de poids.   
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