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       TRAVAUX PRATIQUE
                             DE
 MATERIAUX  DE CONSTRUCTION
 
MANIPULATION :
DETERMINATION DE LA CONSTANCE NORMALISE D’UNE PATE DE LIANT
(PATE NORMALE)
         ELABORE PAR:
· Insaf hendi
· Hiba retib
· Rayen karchoud

    GROUPE : 
     GCV1B
· OBJECTIF :
 Le but du TP 9 est de déterminer la quantité d’eau nécessaire pour obtenir une pate normalise. La pâte obtenue a une résistance spécifiée à la pénétration d’une sonde normalisée.
MATERIELS ET METHODE :
· MATERIELS :
· Balance à 0,1g prés 
· Malaxeur : de 5 liter à deux vitesses 
·  Chronomètre 
· L’appareil de Vicat 


·     METHODE :
          On commence par  mouiller et égoutter le godet et le batteur du malaxeur pour obtenir les résultats estimés puis on met 500g du ciment dans le godet et on ajout une quantité d’eau  qu’on a mesure d’après le rapport de masse (E/C = 0.25). Meau=500*0,25=125g
       Ensuit, on malaxe la pate en deux étapes :
· 60s avec une vitesse lente
· 120s avec une vitesse rapide 
On rempli  le moule tronconique avec la pate obtenir,  on Porte le moule plein sur l’appareil de Vicat, et on règle le niveau zéro de la sonde et Centrer le moule dans l’axe de la sonde puis on lâche cette sonde sans vitesse initiale alors le sonde s’enfonce dans la pate.
Après 30s, on relevé la distance d (mm).
Enfin, on a nettoyer et sécher les matériels.
· RESULTAT ET INTREPRETATIION:
VOIR  LE TABLEAU
· CONCLUSTION:
   A l’aide de valeur ‘d’ , on peut dire que la pate est à consistance normale ou non
 Pour que la pate était normalise if faut que d=6mm±1mm.
Si d>7 : il n ‘y a pas assez d’eau 
Et si d<5 : il’ y a trop d’eau 
Et pour ces deux cas il faut change le rapport de masse (E/C).
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