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1 – But : 
Le but de cette manipulation est d’une part de se familiariser avec l’utilisation   d’une station totale (Trimble M3) et d’autre part de faire un levé par rayonnement.
2 – Manipulation :
On doit lever à l’aide d’une station totale les points (tous les coins d’une construction et quelques points du terrain) dans le but de faire un plan topographique . on mesurera pour chaque point la distance horizontale DH, les angles horizontaux et verticaux.
Le transfert des données et leur traitement se fera en utilisant les logiciels appropriés.
On calculera par l’occasion les coordonnées (X ,Y,Z) pour chaque point. Les coordonnées de la station S1 seront fixées à (100,200,20). On essayera de faire un changement de station et on visera des points repérés sur le terrain à fin d’estimer expérimentalement l’écart de fermeture.
3 – Etape à suivre :
- Mettre en station de l’appareil en réglant les nivelles sphériques au moyen du trépied et des vis calantes.
- Mettre en marche l’appareil.
- Affiner la mise en station de l’appareil en utilisant les nivelles toriques.
- Repérer la station en cours en utilisant le faisceau laser.
- choisir le dossier Digital field book.
- Regarder l’état des nivelles et appuyer sur « Accepter ».
- Choisir le menu « Lever ».
- Choix de fichier : Nouvelle étude.
- Introduire le nom du fichier où les mesures seront stockées et appuyer sur « Stocker ».

- La touche Ctrl+7 fait apparaitre le clavier sur l’écran.
- La touche a permet de basculer vers les chiffres et les lettres minuscules et majuscules.
- Choisir le facteur d’echelle 1.000 et stocker.
- Paramétres COGO : choisir sol.
- Choisir le menu « Lever ».
- Installation de la station.
- Nom Pt instrument : S1.
- Hauteur station : Introduire la hauteur de station en m.
- Introduire les coordonnées de la station X=100 Y=200 Z=20 m.
- Nom pt : visée arriére : ecemple Arr1.
- Hauteur Prisme.
- Azimut : 0, méthode : angle Horizontal seul.
- Menu lever : mesure TOPO.
- Nom pt.
- Méthode : angles et distances.
- Hauteur de la cible (prisme).
- viser le point considéré et appuyer sur (mesure).
- La station est prêts pour passer à la mesure du point suivant P2.
On doit viser avec soin le prisme en mettant au point son image à la croisée du réticule.
 4 – Changement de station :
Avant de changer de station, il faut :
- Repérer la station en cours. 
- Choisir la nouvelle station, introduire à la place du nom du pt la station S2.
- Repérer à l’aide d’un piquet la nouvelle station.
- Lever la nouvelle station.
5 – Matériel utilisé :
- 1 Station totale Trimble M3.
- 1 trépied à branches télescopique.
- 1 prisme.




















6 – Travail demandé :
	PT
	Distance 
	Angle H
	Angle V
	
	
	
	
	
	

	P1
	9.8952
	359.999
	88.406
	
	
	
	
	
	

	P2
	30.0585
	30.785
	88.885
	
	
	
	
	
	

	P3
	28.4807
	31.726
	88.952
	
	
	
	
	
	

	P4
	27.7439
	34.406
	88.903
	
	
	
	
	
	

	P5
	28.1993
	37.592
	88.791
	
	
	
	
	
	

	P6
	33.3062
	40.674
	88.628
	
	
	
	
	
	

	P7
	30.8086
	57.754
	88.552
	
	
	
	
	
	

	P8
	35.8517
	66.590
	88.823
	
	
	
	
	
	

	P9
	47.3836
	77.632
	89.049
	
	
	
	
	
	

	P10
	48.9551
	83.388
	89.088
	
	
	
	
	
	

	P11
	50.9073
	88.569
	89.115
	
	
	
	
	
	

	P12
	49.8631
	92.331
	89.144
	
	
	
	
	
	

	P13
	52.5308
	97.311
	89.178
	
	
	
	
	
	

	P14
	51.7558
	104.691
	89.162
	
	
	
	
	
	

	P15
	48.0356
	108.794
	89.074
	
	
	
	
	
	

	P16
	42.56
	123.290
	88.910
	
	
	
	
	
	

	P17
	40.0024
	132.732
	88.839
	
	
	
	
	
	

	P18
	38.8313
	136.036
	88.831
	
	
	
	
	
	

	P19
	32.6398
	142.135
	88.630
	
	
	
	
	
	

	P20
	37.101
	151.606
	88.766
	
	
	
	
	
	

	P21
	38.211
	166.768
	88.803
	
	
	
	
	
	

	P22
	21.5867
	343.643
	89.795
	
	
	
	
	
	

	P23
	6.4411
	23.124
	87.533
	
	
	
	
	
	

	P24
	7.7456
	124.363
	86.962
	
	
	
	
	
	

	P25
	13.2967
	151.357
	87.801
	
	
	
	
	
	

	P26
	20.9717
	175.812
	88.246
	
	
	
	
	
	

	P27
	28.5566
	172.598
	88.634
	
	
	
	
	
	

	P28
	26.1666
	163.089
	88.522
	
	
	
	
	
	

	P29
	27.0667
	149.032
	88.470
	
	
	
	
	
	

	P30
	18.0667
	124.968
	88.278
	
	
	
	
	
	

	P31
	23.8473
	108.391
	88.735
	
	
	
	
	
	

	P32
	40.1116
	116.907
	88.943
	
	
	
	
	
	

	P33
	36.0831
	105.472
	88.883
	
	
	
	
	
	

	P34
	37.5854
	92.295
	88.939
	
	
	
	
	
	

	P35
	43.6471
	83.598
	89.085
	
	
	
	
	
	

	P36
	41.2358
	70.290
	89.027
	
	
	
	
	
	

	P37
	28.4154
	65.113
	89.007
	
	
	
	
	
	

	P38
	22.4501
	40.686
	88.999
	
	
	
	
	
	

	P39
	28.4251
	15.092
	89.305
	
	
	
	
	
	

	S2
	26.2075
	122.276
	88.364
	
	
	
	
	
	

	Sr1
	26.1289
	163.139
	90.139
	
	
	
	
	
	

	P40
	8.7224
	342.402
	87.765
	
	
	
	
	
	

	P41
	22.77
	324.045
	89.003
	
	
	
	
	
	

	P42
	29.1809
	303.525
	89.306
	
	
	
	
	
	

	P43
	38.2008
	252.239
	89.383
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]
5 | Page

image2.jpeg
)
)
o





image3.png




image4.jpeg




image1.png




