HSRP
HSRP : Protocole de Redondance pour la Passerelle
Pourquoi HSRP ?
Pour éviter un point de défaillance unique sur la passerelle par défaut, on utilise un routeur virtuel redondant.
*Protocoles de redondance disponibles :
1. HSRP (Hot Standby Router Protocol)
2. VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
3. GLBP (Gateway Load Balancing Protocol)
*Configuration HSRP : Étapes principales
1. Configurer HSRP version 2 :
Active la version 2 d'HSRP pour une meilleure compatibilité.
2. Définir l’adresse IP virtuelle :
C'est l’adresse que les hôtes utiliseront comme passerelle par défaut.
3. Définir la priorité du routeur actif :
Attribuer une priorité supérieure à 100 au routeur principal pour qu'il devienne actif.
4. Configurer le préempteur :
Permet au routeur principal de reprendre son rôle actif s'il revient en ligne après une panne.

	Configuration des routeurs actifs et de secours HSRP

	· Configure HSRP sur R1
· Active la version 2 de HSRP pour une meilleure compatibilité et des fonctionnalités avancées.(version 2 car la version de secours 1 ne prend en charge que l’adressage IPv4)
· Configure le groupe HSRP 1 avec l'adresse IP virtuelle 192.168.1.254, utilisée par les hôtes comme passerelle par défaut.
· Définit la priorité du routeur dans le groupe HSRP 1 à 150
· Active la préemption pour le groupe HSRP 1.
	R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)#standby version 2




R1(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254


R1(config-if)#standby 1 priority 150 
R1(config-if)#standby 1 preempt


	Vérification de la configuration HSRP

	· Affiche des détails complets sur la configuration et l'état du HSRP sur toutes les interfaces configurées.
Informations fournies : Statut HSRP (Actif, Standby, etc.)/ Adresse IP virtuelle du groupe HSRP / Priorité actuelle du routeur
Mode de préemption (activé/désactivé) / Chronomètres (Hello, Hold) / Adresse MAC du routeur actif.

	R1#show standby 

	· Affiche un résumé concis de l'état HSRP pour toutes les interfaces.
Informations fournies : Interface configurée pour HSRP / Adresse IP virtuelle du groupe HSRP / Priorité du routeur / Statut (Actif/Standby/Autre) / Adresse IP du routeur actif et en veille.
	R1#show standby brief


Routage Statique et Par défaut IPv6 et IPv4

	Protocole de Trunking VLAN

	· Mettre l’interface en mode trunk permanent et négocie pour convertir le lien en lien trunk.
	Switch(config)#interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99

	Vérification des Informations VLAN et Suppression de VLAN

	Vérification des Informations VLAN
· Affiche les informations VLAN
· Affiche les informations VLAN en bref
· Affiche uniquement les informations sur le VLAN 2
· Affiche les informations sur le VLAN nommé GCR uniquement
· Affiche les caractéristiques de l’interface pour le VLAN spécifié
· Affiche les informations VLAN pour toutes les interfaces
	
Switch#show vlan 
Switch#show vlan brief 
Switch#show vlan id 2 

Switch#show vlan name GCR 

Switch#show interfaces vlan x 

Switch#show interfaces switchport

	· Supprime toute la base de données VLAN de la mémoire flash.
	Switch#delete flash:vlan.dat

	· Passe en mode de configuration d'interface.
· Supprime le port du VLAN 8 et le réaffecte au VLAN 1 — le VLAN par défaut.
	Switch(config)#interface fastethernet 0/8
Switch(config-if)#no switchport access vlan 8

	· Supprime le VLAN 8 de la base de données VLAN.
	Switch(config)#no vlan 8












