STP
	Vérification de STP

	· Affiche les informations STP
	Switch#show spanning-tree

	· Affiche les informations STP uniquement sur les interfaces actives.
	Switch#show spanning-tree active

	· Affiche un état résumé de STP
	Switch#show spanning-tree brief

	· Affiche un résumé détaillé des informations sur les interfaces
	Switch#show spanning-tree detail

	Vérification des Informations VLAN et Suppression de VLAN

	· Affiche les informations STP pour l'interface gigabitethernet 0/1
	Switch#show spanning-tree interface gigabitethernet 0/1

	· Affiche les informations sur l’état de spanning tree de chaque commutateur.
	Switch#show spanning-tree vlan 1



EtherChannel
· EtherChannel :
L'EtherChannel regroupe plusieurs ports physiques en un ou plusieurs liens logiques EtherChannel.
Protocoles d'agrégation de liens :
· Port Aggregation Protocol (PAgP)
Protocole propriétaire de Cisco
Pour créer un canal en PAgP, les deux côtés doivent être configurés en :
· Auto-Desirable
· Desirable-Desirable
· Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Fait partie de la norme IEEE (IEEE 802.3AD)
       Pour créer un canal en LACP, les deux côtés doivent être configurés en :
· Active-Active
· Active-Passive
· Cette configuration crée un EtherChannel avec LACP et configure le trunking :
Étapes pour la configuration d'EtherChannel :
1. Étape 1 : Spécifiez les interfaces qui composent le groupe EtherChannel.
2. Étape 2 : Créez l'interface du port-channel avec la commande channel-group en mode actif. (Un numéro de groupe de canaux doit être sélectionné.)
3. Étape 3 : Modifiez les paramètres Layer 2 dans le mode de configuration de l'interface du port-channel.
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	Configurer les paramètres

	· Liste les interfaces contenant le mot "Ethernet".
· Montre l'état de toutes les interfaces (connexion, VLAN, duplex, etc.).
· Affiche les informations des interfaces trunk, y compris les VLANs autorisés et le VLAN natif.
	S1# show interfaces | include Ethernet

S1# show interface status

S1# show interfaces trunk


	EtherChannel avec PAgP et configuration

	                                                 Configuration du port channel 1

	· Assurer que les ports sont en trunk active et que le VLAN natif est identique des deux côtés.
	S1# show interfaces trunk


	· Place l'interface dans un état de négociation actif
· Mode desirable :  activer la négociation active en vue de former une liaison PAgP au niveau des commutateur.
· Mode auto :   Place l'interface dans un état de négociation passif (mode auto). Elle répondra aux paquets PAgP, mais ne les initiera pas.
	S1(config)# interface range f0/21 – 22
S1(config-if-range)# shutdown
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
S1(config-if-range)# no shutdown


	· Configurer l'interface Port-Channel
	S1(config)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk

	                                                                 état de Port Channel 1

	· Affiche le type d'EtherChannel, ainsi que les ports utilisés et leurs états
· Vérifier que EtherChannel fonctionne sur les deux commutateurs.
	S1# show etherchannel summary






	EtherChannel avec LACP 802.3ad
 et configuration

	                                                 Configuration du port channel 2

	· Sélectionne les interfaces GigabitEthernet 0/1 et 0/2.
· Désactive temporairement les interfaces sélectionnées.
· Ajoute les interfaces à un EtherChannel en LACP actif.
· Réactive les interfaces sélectionnées. 
	S1(config)# interface range g0/1 - 2

S1(config-if-range)# shutdown

S1(config-if-range)# channel-group 2 mode active

S1(config-if-range)# no shutdown

	· Sélectionne l’EtherChannel créé (Port-Channel 2).
· Configure l’EtherChannel en mode trunk.  
	S1(config-if-range)# interface port-channel 2

S1(config-if)# switchport mode trunk


	Configurer une liaison EtherChannel redondante

	Configuration du port channel 3

	· Sélectionne les interfaces FastEthernet 0/23 et 0/24.

· Ajoute les interfaces à un EtherChannel en mode LACP passif.
	S2(config)# interface range f0/23 - 24

S2(config-if-range)# shutdown

S2(config-if-range)# channel-group 3 mode passive

S2(config-if-range)# no shutdown

	· Configurer l'interface Port-Channel
	S2(config-if-range)# interface port-channel 3
S2(config-if)# switchport mode trunk

	Vérification de l’état du canal de port 3.

	· Vérifier l’état du port-channel 3
	S2# show etherchannel summary

	· Affiche l’état de l’arborescence des ports actifs sur S1.
	S1# show spanning-tree active


	· Configure S1 comme racine principale (root bridge) pour le VLAN 1, optimisant le réseau en rétablissant les chemins via S1.
	S1(config)# spanning-tree vlan 1 root primary


La configuration d'EtherChannel
1. Compatibilité des interfaces :
   Jusqu'à 8 interfaces Ethernet peuvent être utilisées, même sur différents modules.  
2. Uniformité des interfaces :
   Les interfaces d’un EtherChannel doivent avoir la même vitesse et le même mode duplex.  
3. Types de liaisons 
   EtherChannel peut être configuré comme un port d’accès VLAN ou une liaison trunk.  
4. VLAN et trunk :
   Les interfaces doivent appartenir au même VLAN ou être configurées en trunk avec les mêmes paramètres VLAN.  
5. Configuration préalable :
   Arrêter les interfaces avant la configuration d’EtherChannel, puis les réactiver après.  
6. Protocole de négociation :  
   Utilisez des modes compatibles pour LACP (active/passive) ou PAgP (desirable/auto).  
7. Compatibilité des modes :
   - LACP : active ↔ active, active ↔ passive (pas passive ↔ passive).  
   - PAgP : desirable ↔ desirable, desirable ↔ auto (pas auto ↔ auto).  
8. Configuration statique : 
   Mode "on" active EtherChannel sans négociation avec LACP/PAgP.  
9. Numérotation locale des groupes :  
   Les numéros de groupes de canaux sont locaux au switch et peuvent différer entre deux équipements connectés.  
DHCPv4
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	Configuration d'un serveur DHCP sur un routeur

	Configuration des adresses IPv4 exclues

	· Configure R2 pour exclure les 10 premières adresses du réseau local R1.
(Spécifie une plage d’adresses à exclure de l’attribution aux clients )
	R2(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

	Création d’un pool DHCP

	· Crée un pool DHCP nommé R1-LAN
	R2(config)# ip dhcp pool R1-LAN

	· Définit la plage d’adresses à attribuer aux clients.
· Définit l’adresse du routeur par défaut pour les clients. (passerelle par defaut)
· Définit l’adresse du serveur DNS pour les clients.   
· Retourne au mode de configuration globale.
	R2(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0

R2(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1

R2(dhcp-config)# dns-server 192.168.20.254

R2(dhcp-config)#exit 

	Configuration d'une adresse de relais DHCP

	· Passe en mode configuration d'interface.
· Les diffusions DHCP sont transmises comme unicast à une adresse spécifique au lieu d’être supprimées par le routeur.
	R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip helper-address 10.1.1.2


	Configuration d’un routeur comme Client DHCP

	· Passe en mode configuration d’interface.
· Spécifie que l’interface doit acquérir une adresse IP via DHCP.
	R2(config)# interface g0/1
R2(config-if)# ip address dhcp

R2(config-if)# no shutdown

	Vérifiez les liaisons DHCP

	· Afficher les attributions DHCP actuelles
	R2# show ip dhcp binding
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Device Interface IPv4 Address Subnet Mask Default Gateway
R1 G0/0 192.168.10.1 255.255.255.0 N/A
S0/0/0 10.1.1.1 255.255.255.252 N/A
R2 G0/0 192.168.20.1 255.255.255.0 N/A
GO0/ DHCP Assigned DHCP Assigned N/A
S0/0/0 10.1.1.2 255.255.255.252 N/A
S0/0/1 10.2.2.2 255.255.255.252 N/A
R3 G0/0 192.168.30.1 255.255.255.0 N/A
S0/0/1 10.2.2.1 255.255.255.0 N/A
PC1 NIC DHCP Assigned DHCP Assigned DHCP Assigned
PC2 NIC DHCP Assigned DHCP Assigned DHCP Assigned
DNS Server NIC 192.168.20.254 255.255.255.0 192.168.20.1





