	Création de VLANs Statique

	· Création de VLANs Statique
	Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name GCR
Switch(config-vlan)#exit

	Affectation des Ports en accès aux VLANs

	· Affectation des Ports aux VLANs
	Switch(config)#interface fastethernet 0/1 
Switch(config-if)#switchport mode access 
Switch(config-if)#switchport access vlan 10

	· Utilisation de la commande range
	Switch(config)#interface range fastethernet 0/1 – 7 
Switch(config-if-range)#switchport mode access Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10

	Protocole de Trunking VLAN

	· Mettre l’interface en mode trunk permanent et négocie pour convertir le lien en lien trunk.
	Switch(config)#interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99

	Vérification des Informations VLAN et Suppression de VLAN

	Vérification des Informations VLAN
· Affiche les informations VLAN
· Affiche les informations VLAN en bref
· Affiche uniquement les informations sur le VLAN 2
· Affiche les informations sur le VLAN nommé GCR uniquement
· Affiche les caractéristiques de l’interface pour le VLAN spécifié
· Affiche les informations VLAN pour toutes les interfaces
	
Switch#show vlan 
Switch#show vlan brief 
Switch#show vlan id 2 

Switch#show vlan name GCR 

Switch#show interfaces vlan x 

Switch#show interfaces switchport

	· Supprime toute la base de données VLAN de la mémoire flash.
	Switch#delete flash:vlan.dat

	· Passe en mode de configuration d'interface.
· Supprime le port du VLAN 8 et le réaffecte au VLAN 1 — le VLAN par défaut.
	Switch(config)#interface fastethernet 0/8
Switch(config-if)#no switchport access vlan 8

	· Supprime le VLAN 8 de la base de données VLAN.
	Switch(config)#no vlan 8
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	Communication Inter-VLAN Utilisant un Routeur Externe : Router-on-a-Stick

	· Passe en mode de configuration d'interface.
· Active l'interface.
	Router(config)#interface gigabitethernet 0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit

	· Crée la sous-interface 0/0.20 et passe en mode configuration de sous-interface.
· Définit la description localement significative de la sous-interface (Optionnel).
· Associe le VLAN 10 à cette sous-interface. Cette sous-interface utilisera le protocole de trunking 802.1q.
· Assigne l'adresse IP et le masque de sous-réseau.
	Router(config-subif)#interface gigabitethernet 0/0.20 

Router(config-subif)#description  GCR VLAN 20


Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20 


Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Router(config-subif)# exit

	Pour le sous-interface de VLAN Native :
· Crée le sous-interface 0/0.99 et passe en mode configuration de sous-interface.
· Définit la description localement significative de la sous-interface (Optionnel).
· Associe le VLAN 99 à cette sous-interface. Le VLAN 99 sera le VLAN natif. Cette sous-interface utilisera le protocole de trunking 802.1q.
· Assigne l'adresse IP et le masque de sous-réseau.
	
Router(config-if)#interface gigabitethernet 0/0.99 

Router(config-subif)#description Management VLAN 99 


Router(config-subif)#encapsulation dot1q 99 native 



Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(config-subif)#exit



