TP1 : Gradateur monophasé

Objectif : la détermination des caractéristiques de courants et de tensions de systèmes pour les différents types de charges R et RL en fonction de de l’angle de retard à l'amorçage α. 

introduction : 
Un gradateur est un convertisseur statique qui produit un système de tension et courant alternatif variable à partir d’une source de tension alternative, sans en modifier la fréquence. 
- L’intensité de courant du courant débité par la source est la même que celle absorbée par le récepteur. 
- La fréquence (f) est imposée par la source. Un gradateur est un appareil de commande qui permet de contrôler la puissance absorbée par un récepteur en régime alternatif.
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A - Cas d’une charge Résistive : 

· montage :
R=100Ω / Vs(t)=220√2*sin(θ) / θ=2π50t[image: ]
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· montage avec simulink matlab :
[image: ]
α=60°
· Vch :




· Ich : 


· Calcul de Vch et Pch : 

· courbe Pch(α):


· interprétation : 
Pch est proportionnelle à α .
Lorsque l’angle d’amorçage varie de 0 à π , la valeur efficace                   du courant varie aussi de son maximum R V Imax à 0.

B - Cas d’une charge Inductive : 
Le déphasage (ϕ) du circuit de charge (R, L), réduit la variation de l’angle d’amorçage (α)
· montage :
[image: ]
R=100Ω /L=0.2H
· montage par simulink matlab :

[image: ]

· Détermination de ϕ
ϕ==
· 
α=30°
· Vch
· Ich
α=60°
· Vch
· Ich
α=90°
· Vch 
· Ich
α=120°
· Vch
· Ich

· Conclusion :
· Pch
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Fig.7.1: Structure générale
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