


































TP2 : Gradateur triphasé

Objectif : la détermination des formes d’onde de différents courants et tensions pour une charge résistive R ; en fonction de la variation de l’angle de retard à l’amorçage (). L’établissement d’une loi de variation de la puissance  pour les différents modes de fonctionnement.

Introduction : 
Un gradateur est un convertisseur statique qui produit un système de tension et courant alternatif variable à partir d’une source de tension alternative, sans en modifier la fréquence. 
- L’intensité de courant du courant débité par la source est la même que celle absorbée par le récepteur. 
- La fréquence (f) est imposée par la source. Un gradateur est un appareil de commande qui permet de contrôler la puissance absorbée par un récepteur en régime alternatif.
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Cas d’une charge purement résistive 
Considérons le montage suivant où le gradateur est raccordé à une source d’alimentation triphasée pour alimenter une charge résistive équilibré.
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Les zones des conductions :

















Le mode de fonctionnement :
2 ou 3 thyristors passants
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2. Cas 
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Les zones des conductions :

Le mode de fonctionnement :
2 thyristors passants
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Les zones des conductions :

















Le mode de fonctionnement :
2 ou 0 thyristors passants[image: ]
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