TP1 : Gradateur monophasé

Réalisé par : Mohamed Amine Missaoui
                       Amir Jaidi
Objectifs :
Déterminer les caractéristiques de courant et de tension de systèmes pour les différents types de charge R et RL en fonction de l’angle de retard à l’amorçage.
A) Cas d’une charge résistive :
R=100Ω ;Vs(t)=220√2sin(θ) , θ=2π50t
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Montage avec Matlab :[image: ]










Les formes de Vch(t) et ich(t) : α=60°
[image: C:\Users\User\Desktop\GEA2\atelier electronique\tp CSA\vsh(t).PNG]
[image: C:\Users\User\Desktop\GEA2\atelier electronique\tp CSA\ich(t).PNG]
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Pch=f(α):



B) Cas d’une charge RL :
[image: ]




R=100Ω ;L=0.2H
ϕ==

Pour α=30° :
Vch :
[image: ]
Ich :
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Pour α=60° :
Vch :
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Ich :
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Pour α=90° :
Vch :
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Ich :
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Pour α=120° :
Vch :
[image: ]
Ich :
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Pch en fonction de 
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