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I. OBJECTIF :
     Le but du TP 1 est de déterminer  la masse volumique apparente de différents matériaux compacts  de forme soit régulière (cylindre, sphère,
Parallélépipède, cône tranconique) ou bien de forme irrégulière
II. MATERIELS ET METHODE :
1) MATERIELS :
·  Etuve             
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·  Pied à coulisse 
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· Balance à 0,1g prés 
[image: ]
· Paraffine 
· Éprouvette graduée
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2) METHODE :
· Pour forme régulière :
Pour  calculer la masse volumique apparente, il faut déterminer 
Ms « Masse du solide (g) » et V « volume apparent ‘total’ (cm3).
Pour cela on utilise la balance pour mesure sa masse(Ms) puis
à l’aide   de pied à coulisse on a déterminer les dimensions de chaque forme.
Les formule qu’on a utilise sont :
· Cylindre V=π*R²*h
· Sphère V=[image: \mathbf{\frac{4}{3}~\times~\pi~\times~\mathit{R}^{3}}]
·  Parallélépipède  V=a*b*h
· Cône tronque  V=((R1²*R2²)+(R1*R2))*h
           En fin, on calcule ρ app=Ms/V.

 

· Pour forme irrégulière :
       Dans le cas de la forme irrégulière, on ne peut pas  calculer le          volume  A l’aide des formules comme dans le cas de la forme régulière.
          Pour cela on utilise deux méthodes pour déterminer le volume, 
    Mais avant sa on a mesure la masse  Ms« Masse du solide (g) »
    Ensuit, on paraffinée  l’échantillon (la couche de paraffine empêche les infiltrations d’eau à l’intérieur).Puis on refroidir et on mesure sa masse à l’aide de balance Msp « masse d’échantillon paraffine (g) »
i. 1ere méthode :
     On remplit l’eau dans l’Éprouvette graduée jusqu’à un niveau  initial
  V1=200cm3, après on plonge l’échantillon dans l’eau et on lire la                       nouvelle valeur V2, Donc Vep « volume d’échantillon paraffine »
  Vep=V2-V1
ii. 2eme méthode :
On mesure la masse d’échantillon paraffine dans l’air Msp(g) et la masse pesse dans l’eau sur la balance dans un panier de mailles 5mm Msp1(g)
Vep=Msp-Msp1
Alors on a déterminer volume d’échantillon paraffine  puis on calculer la volume d’échantillon V après on calcule  ρ app




III. RESULTAT ET INTREPRETATIION:
VOIR  LES TABLEAUX
IV. CONCLUSTION:
    On conclure que chaque matériau  a son masse volumique     apparente. Et dans notre TP on a : ρ app d’éponge est le plus faible et l’acier  à ρ app la plus grande.
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